Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

Всем, кто пользуется печным отоплением, спасатели напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

В осенне-зимний период одной из основных причин пожаров в частном жилом секторе является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Соблюдение нижеперечисленных правил пожарной безопасности поможет избежать огненных бед.

Печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, не должна иметь трещин. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала. На сгораемом полу под топкой необходимо прибить металлический лист размерами 50х70 см. В месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по периметру дымохода кирпичной кладкой равной 51 см. Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается отступка. Дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить. Очищать дымоходы и печи от сажи следует перед началом отопительного сезона (а также не реже одного раза в три месяца).

У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие материалы, вешать для просушивания белье и, конечно, нельзя применять при растопке печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе метра от топящейся печи.

Категорически запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин и т.д.;

- располагать горючие вещества на предтопочном листе;

- допускать к эксплуатации неисправные печи.

Чтобы не допустить беды в вашем доме, необходимо регулярно проводить профилактические осмотры своей печи. Это гарантия вашей безопасности и ваших близких!

В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 01 (101).